中国科学院大学玉泉路校区视频监控系统设备更新采购项目

货物名称及数量

交货期：合同签订并生效后30日内交付全部合同货物，并于60日内安装、调试完毕且验收合格。

交货地点：北京市石景山区玉泉路19号甲

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 是否为  核心产品 | 产地 |
| 1 | 数字高清红外枪式型摄像机（含支架） | 台 | 124 | 是 | 国产 |
| 2 | 数字高清黑光球型摄像机（含支架） | 台 | 13 | 否 | 国产 |
| 3 | 数字高清红外半球型摄像机 | 台 | 179 | 否 | 国产 |
| 4 | 电梯半球型摄像机 | 台 | 10 | 否 | 国产 |
| 5 | 数字高清红外半球型摄像机（内置拾音器） | 台 | 20 | 是 | 国产 |
| 6 | 摄像机电源适配器 | 台 | 346 | 否 | 国产 |
| 7 | 紧急报警柱一体机 | 台 | 2 | 否 | 国产 |
| 8 | 紧急求助报警产品中心管理机 | 台 | 1 | 否 | 国产 |
| 9 | 人脸识别抓拍机（含支架） | 台 | 20 | 否 | 国产 |
| 10 | 人脸服务器（含硬盘） | 台 | 1 | 否 | 国产 |
| 11 | 24口核心交换机 | 台 | 1 | 否 | 国产 |
| 12 | 24口接入交换机 | 台 | 26 | 否 | 国产 |
| 13 | 网络存储磁盘阵列(含企业级硬盘) | 台 | 2 | 否 | 国产 |
| 14 | 46寸LCD拼接屏 | 台 | 10 | 否 | 国产 |
| 15 | 2行\*5列拼接屏框架电视墙 | 套 | 10 | 否 | 国产 |
| 16 | 解码器 | 台 | 1 | 否 | 国产 |
| 17 | 网络控制键盘 | 台 | 1 | 否 | 国产 |
| 18 | 管理服务器 | 台 | 1 | 否 | 国产 |
| 19 | 流媒体服务器 | 台 | 1 | 否 | 国产 |
| 20 | 视频报警综合管理平台软件 | 套 | 1 | 否 | 国产 |
| 21 | 交换机光模块 | 个 | 26 | 否 | 国产 |
| 22 | 管理计算机 | 台 | 1 | 否 | 国产 |
| 23 | 电梯随行网线 | 米 | 1000 | 否 | 国产 |
| 24 | 超五类网线 | 米 | 40000 | 否 | 国产 |
| 25 | 电源线RVV 2\*1.0 | 米 | 25000 | 否 | 国产 |
| 26 | 4芯单模光纤 | 米 | 5000 | 否 | 国产 |
| 27 | 8芯单模光纤 | 米 | 3000 | 否 | 国产 |
| 28 | 3.5米室外立杆 | 米 | 33 | 否 | 国产 |
| 29 | 室外防水箱 400\*300\*200 | 个 | 33 | 否 | 国产 |
| 30 | 室内壁挂机柜600\*600\*450 | 个 | 11 | 否 | 国产 |
| 31 | 光电收发器 | 台 | 22 | 否 | 国产 |
| 32 | 无线网桥 | 台 | 5 | 否 | 国产 |
| 33 | 光转换设备 | 台 | 28 | 否 | 国产 |
| 34 | 光纤熔接盒 | 个 | 12 | 否 | 国产 |
| 35 | 光纤耦合器 | 个 | 24 | 否 | 国产 |
| 36 | 3米光跳线 | 条 | 24 | 否 | 国产 |
| 37 | 1.5米尾纤 | 条 | 24 | 否 | 国产 |
| 38 | 操作台1800\*600\*750 | 组 | 1 | 否 | 国产 |
| 39 | 机柜1800\*600\*600 | 个 | 2 | 否 | 国产 |
| 40 | 机架式24口光纤配线架 | 个 | 1 | 否 | 国产 |
| 41 | 10KVA不间断UPS电源主机 | 台 | 1 | 否 | 国产 |
| 42 | UPS蓄电池 | 个 | 16 | 否 | 国产 |
| 43 | UPS电池柜 | 个 | 1 | 否 | 国产 |
| 44 | 高清信号线 | 条 | 10 | 否 | 国产 |
| 45 | JDG∮20镀锌管穿线管 | 米 | 200 | 否 | 国产 |
| 46 | 镀锌过路∮25厚壁管 | 米 | 200 | 否 | 国产 |
| 49 | 包塑金属软管 | 米 | 2000 | 否 | 国产 |
| 50 | PVC线槽50\*10mm | 米 | 2600 | 否 | 国产 |
| 51 | ∮20PVC管 | 米 | 4500 | 否 | 国产 |
| 52 | 室外草坪挖沟及恢复 | 米 | 1000 | 否 | 国产 |
| 53 | 破沥青路面及恢复 | 米 | 200 | 否 | 国产 |
| 54 | 破花砖路面及恢复 | 米 | 300 | 否 | 国产 |
| 55 | 辅材 | 批 | 1 | 否 | 国产 |
| 56 | 检验、安装、测试、系统集成费 | 项 | 1 |  |  |

注：投标人须对上述全部进行投标报价，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

投标人的投标报价须包含完成本项目所有的设备货物、辅材辅料供货、以及安装调试、系统集成、培训售后服务等全部费用。

交货期：合同签订并生效后30日内交付全部合同货物，并于60日内安装、调试完毕且验收合格。

交货地点：北京市石景山区玉泉路19号甲